安全文明实验室标准

一、建立健全安全管理制度，有专人负责安全，无事故。

二、实验室无破损、无危漏隐患、门窗、玻璃、锁、搭扣完整无缺；实验台、凳、架无破损，符合规范。

三、通风、照明、控湿等设施完好，电路、水、气管道布局合理规范

四、实验室有防火、防暴、防盗、防破坏的基本设备和措施，实验操作室、办公室、值班室分开，实验室不存放自行车和生活用品。

五、高压容器存放合理，易燃与助燃气瓶分开放置，离明火10米以外；使用放射性同位素有许可证、射线装置有合格证工作人员有上岗证，放射性工作场所有标志和报警装置；对剧

毒、易燃、易爆等危险品有严格的领用管理办法，对病菌、实验动物有管理措施。

六、三废（废气、废液、废渣）处理措施，噪音小于70分贝。

七、仪器设备帐、卡、物相符率达到100％，低值耐用品帐、物相符率达到90％，仪器设备完好率达到80％。

八、设备布局合理、摆放整齐、大型精密仪器设备及射线装置有操作规程，管理规范。

九、室内布局合理，仪器、桌面、地面、墙面、门窗及管道等无积灰与蛛网等杂物。